# Changelog ILD5500 IE
Gilt für ILD5500 Industrial Ethernet (IE)
***Produkte: ILD5500 IE***\
***Optionen: alle Standardoptionen***

## V018.000 - ***27.03.2026*** - Release #113
*Basis: V017.002*
***Output-Variante: PNET***

### Änderungen
#### Sensor
- Änderungen der Hilfetexte für COMP, EXPOSURELIMMIT und EXPOSUREMIN.
- PNIO_Version in der GSDML auf V2.46 gesetzt
- Anpassung der Signalübersicht: Ergänzung der Signalreihenfolge und Profinet Modul-Nummern/Namen.

#### Webseite
- Feldlinearisierung: Aufnahme der Referenzwerte erfolgt über separate Buttons und nicht mehr per
  Auswahl über ein Drop-Down Menü.

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Keine

#### Webseite
- Ladefehler von Ressourcen werden im Startbildschirm angezeigt und bleiben nicht in einer
  Dauerschleife hängen.
- EXPOSURELIMIT und EXPOSUREMIN können über die Webseite ausgelesen werden.

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen


## V017.002 - ***18.02.2026*** - Release Candidate #108
*Basis: V010.002*
***Output-Variante: PNET***

### Änderungen
#### Sensor
- Objekte für die Feldlinearisierung hinzugefügt.
- Profinet-Revision von v1.0.0 auf v2.0.0 erhöht, durch funktionale Erweiterungen.
- Temperaturkompensation eingebaut.
- Es wird jetzt ein Fehler geworfen, wenn nur das AIF gemapped wurde und keine Messbits.

#### Webseite
- Unterstützung der Feldlinearisierung hinzugefügt.

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Objekt PeakSelection: Parameter 'Widest peak' und 'First peak' getauscht, damit der
  Objektname auch der dahinter liegenden Funktion entspricht.
- Nicht unterstütztes Kommando UART_PROTOCOL entfernt.
- Updateproblem behoben, wo die Firmware nicht vollständig aktualisiert wurde.

#### Webseite
- Korrektur der Übersetzung von BOOTMODE.
- Verhalten der Status-LED in der Diagrammleiste korrigiert.
- Auswahlboxen in der Messwertanzeige für die anzuzeigenden Signale werden bei zu langen
  Signalnamen gekürzt (Darstellung mit '...' am Ende) und verschieben nicht mehr das Layout.

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen


## V010.002 - ***10.12.2025*** - Release #98
*Basis: V010.000*
***Output-Variante: PNET***

### Änderungen
#### Sensor
- Freigabe HW-Revision 21

#### Webseite
- Freigabe HW-Revision 21

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Keine Fehler behoben

#### Webseite
- Keine Fehler behoben

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen


## V014.002 - ***05.12.2025*** - Release #96
*Basis: V014.000*
***Output-Variante: ECAT***

### Änderungen
#### Sensor
- Freigabe HW-Revision 21

#### Webseite
- Freigabe HW-Revision 21

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Keine Fehler behoben

#### Webseite
- Keine Fehler behoben

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen


## V014.000 - ***07.11.2025*** - Release #88
*Basis: keine*
***Output-Variante: ECAT***

### Änderungen
#### Sensor
- Wenn ein Objekt aufgrund fehlender Zugriffsrechte nicht geschrieben werden kann, dann wird jetzt
  der SDO-Fehler 0x08000021 (Data cannot be transfered or stored to the application because local
  control) geworfen.
- Objekt 0x1C33, Subindex 08: Das Update der Calc and Copy Time wird einmalig getriggert, wenn
  der Subindex auf true gesetzt wird. Steht der Subindex auf false, wird 0 als Calc and Copy Time
  zurückgegeben.
- Änderung des XML-Schemas der Gerätebeschreibungsdatei (ESI-File) auf Version 1.21 aktualisiert.

#### Webseite
- Keine Änderungen vorgenommen

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Keine Fehler behoben

#### Webseite
- Übersetzungen für die Feldlinearisierung korrigiert.

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen


## V013.002 - ***15.10.2025*** - Release Candidate #86
*Basis: keine*
***Output-Variante: ECAT***

### Änderungen
#### Sensor
- Initialer Release Candidate ILD5500 EtherCAT

#### Webseite
- Initialer Release Candidate ILD5500 EtherCAT

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Keine Fehler behoben

#### Webseite
- Keine Fehler behoben

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen


## V010.000 - ***11.08.2025*** - Release #80
*Basis: V009.010*
***Output-Variante: PNET***

### Änderungen
#### Sensor
- Unterstützung von IRT und Festlegung der minimalen Ti-Zeit.
- UserCalcs als zyklische Objekte hinzugefügt.

#### Webseite
- Initiale Release ILD5500 Profinet

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Das Signal 'DIST1' kann nicht gleichzeitig für mehrere Statistiken verwendet werden.
- Single File Update (SFU) aktualisiert alle Softwarekomponenten.

#### Webseite
- Keine Fehler behoben

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen


## V009.010 - ***10.07.2025*** - Release Candidate #69
*Basis: keine*
***Output-Variante: PNET***

### Änderungen
#### Sensor
- Initialer Release Candidate ILD5500 Profinet

#### Webseite
- Initialer Release Candidate ILD5500 Profinet

### Behobene Fehler
#### Sensor
- Keine Fehler behoben

#### Webseite
- Keine Fehler behoben

### Bekannte Fehler / Einschränkungen
- Keine bekannten Fehler / Einschränkungen
